# 优盘升级教程

## **目标**


使用优盘对控制器进行升级。

## 所需软硬件


1. 文件系统类型为FAT格式的优盘
2. 文件名为“Ark.update”的程序升级包。

## 操作步骤


1. **检查优盘格式，确定优盘系统类型为FAT格式（其他类型将导致升级失败）**
2. 将优盘插入计算机中，找到优盘右键该下图示图表，选择“属性”。



1. 在弹出的属性窗口中查看优盘文件系统类型，确定文件系统类型为FAT格式。



1. **确认优盘格式后，将程序升级包拷入优盘根目录下。**

****

**注意：** 1.程序包名称为“Ark.update”，不可对其进行更改。

2.程序包必须放在优盘根目录下。


1. **拷入程序包后，将优盘插入P02设备的USB口中 。**
2. 请检查主界面坐上角是否显示USB设备图标，若无图标请重试插入优盘
3. 显示USB设备图标后，点击下图设置按钮，进入设置页面。



1. **在设置页面中，选择服务，点击进入。**




1. **输入密码“123456”。**



1. **在弹出页面中选择“使用U盘更新”。**




1. **等待更新包解压。**



1. **更新包解压后，点击确定开始升级。**

****

1. **请耐心等待程序更新。**

****

1. **更新完毕后，在弹出的升级结果界面中点击确定。**

****

**说明：**

升级结果“√” ，表示该项升级成功；

升级结果“×”，表示该项升级失败；

升级结果“N/A”，表示无结果（未对此项进行升级）。

1. **等待设备重启，升级完成。**